**Выравнивание:**

﻿

SOLOPLAN-30-PLUS - Самонивелирующаяся шпаклёвка толщиной до 30 мм, для внутренних и наружных работ, для цементных оснований

﻿

SOLOPLAN-30-CA - Нивелирующий состав для полов толщиной до 30 мм, для внутренних работ на ангидритных основаниях

﻿

﻿

**Укладка (клеи):**

﻿

MONOFLEX-fast - Серый клей тонкой и средней толщины с быстрым связыванием воды на кристаллическом уровне, FAST TECHNOLOGY

﻿

CRISTALLIT-FLEX - Универсальный эластичный клей для натурального камня с более продолжительной жизнеспособностью, толщина растворной постели до 10 мм, с использованием технологии FAST TECHNOLOGY

﻿

﻿

**Расшивка  швов:**

﻿

ESCOSIL-2000-ST - Силиконовый нейтральный герметик для натурального камня

﻿

CRISTALLFUGE-PLUS - Минеральный многофункциональный эластичный раствор для расшивки швов шириной 1 - 10 мм для плитки, натурального камня и и других покрытий с использованием системы FAST TECHNOLOGY

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿